//--- Информация от принтера ---
//Връща номер на принтера
255,IDnumber[\t][\t][\t]
//Връща последния използван номер на продажба(УНП)
255,UNP[\t][\t][\t] 
//Връша паролата на оператора.Въвежда се номер на оператор - 1.
255,OperPasw[\t]0[\t][\t]

//--- Продажба ---
//Проверява дали е отворена бележката
76
//Забранява печата на бележки от принтера
45,0[\t]
//Отваряне на фискална бележка
48,1[\t]0000[\t]DT123456-0000-0000001[\t]1[\t][\t]
//Добавя продукт към бележката
49,Продукт1[\t]1[\t]0.01[\t]1[\t][\t][\t]1[\t]
//Плащане на бележката
53,0[\t][\t]
//Затваря бележката
56
//Премахва забраната за печат.
45,1[\t]


//--- Генериране на електронна бележка ---
//Връща текстовата информация на QR кода, която се поставя на място [FISCAL QR CODE]
74,1[\t]
//Задаване на бележка за четене. Възможно е последната бележка да не се появи веднага в журнала, 
//хубаво е да се изпълни командата поне още 1 път.
125,0[\t]2774[\t]10[\t]
//Прочитане на 1 ред от бележката. Изпълнява се докато не се върне код на грешка -100003.
125,1[\t]


//--- Фактура ---
76
45,0[\t]
//Отваряне на фактура
48,1[\t]0000[\t]DT123456-0000-0000001[\t]1[\t]I[\t]
49,Продукт1[\t]1[\t]0.01[\t]1[\t][\t][\t]1[\t]
53,0[\t][\t]
//Данни за клиента. Последните 3 параметъра са задължителни
57,[\t][\t][\t][\t][\t]0[\t]1234567890123[\t]12345678901234[\t]
//Анулиране на бележка.
60
45,1[\t]
